13.8

（1）立即数寻址

（2）寄存器寻址

（4）寄存器相对寻址 2100H

（6）寄存器间接寻址 00A0H

（8）基址变址寻址 20B0H

（9）寄存器相对寻址 0C0H

（12）基址变址寻址 1B0H

3.9

（1）错 AX和DL长度不同

（2）错 未指定操作数长度

（3）对

（4）对

（5）错 堆栈操作必须是16bits操作数，CH是8bits

（6）错 不能从堆栈弹出到CS

（7）错 ADD指令不能使用段寄存器

（8）错 段寄存器间不能直接传送

（9）错 两个操作数不能同为存储器操作数

（10）错 未指定操作数长度

（11）错 交换指令操作数不能为立即数

（12）错 操作数长度不一致

（13）错 未指定操作数长度

（14）对

（15）错 CS不作为目的操作数

（16）错 目的操作数不能为立即数

（17）错 NOT指令只有一个操作数

（18）对

（19）对

（20）对

3.12

（1）90H 0FBH

（2）0 0

（3）3E5CH 1

（4）0FFFFH 1

3.13

（1）0FFH 0

3.14

（3）

OR AX, 0FH

XOR AX, 38H

AND AX, 1FFFH

（5）NEG DX

DEC DX

NEG AX

（8）AND CX 0FFFEH

3.17 D

3.17 B

3.19 A